

Станок для заточки ручных ножей

**Brair M1**

**Технические характеристики:**

* **Мощность - 400 Вт**
* **Напряжение - 220 В**
* **Материал шлифовальных кругов - CBN (Эльбор)**
* **Угол заточки - 31 градус**
* **Длина ножа - от 8 до 40 см**
* **Габариты станка - 16х16х20 см**

**Преимущества:**

* Оптимальный угол заточки
* Прочный и практичный корпус из металла
* Комплектующие произведены в Германии
* Разработан с учетом пожеланий российских мясных производств
* Не требует особых навыков заточки ножей
* Прост в обслуживании

**Сравнение станков Dick RS75 и Brair M1**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Dick RS75** | **Brair M1** |
| Немецкие комплектующие | + | + |
| Страна сборки | Германия | Россия |
| Стоимость расходных кругов | от 7000 руб | от 3000 руб |
| Материал заточных кругов | Алмазное напыление | CBN Эльбор |
| Заранее выставленный угол заточки | + | + |
| Простота обслуживания | + | + |
| Не требует специальных навыков заточки | + | + |
| Система от заклинивания ножа | + | + |
| Материал корпуса | пластик, металл | металл |
| Гарантия | 1год | 1год |
| **Цена** | **43600 руб** | **30000 руб** |